Перечень несчастных случаев в организациях ***Мостовского*** района за 2018 год

###  Табл. 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата, время несчастн. случая | Наименова-ние организации | Форма собствен-ти, вышестоящая организацияШтрафные санкции (меры) | ФИО потерпевше-го,диагноз | Профессия возраст | Стаж работы по проф., в т. ч в данной орг-ии, нах-е в сост алког.опьян. | Вид происшествия | Причины происшествия | Лица, допустившие нарушения законодательства о труде и охране труда | Краткое описание обстоятельств несчастного случая | Принятые меры |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 22.06.2018Пятница13.45. | ГУО «Средняя школа №2 г. Мосты» | Мостовский районный исполнитель-ный комитетЗаместитель директора по хоз. работе Юревич В.Н.– уволенаРабочий по комп-лексному обслуживанию и ремонту зданий и сооруже-нийБабенко А.И. – уволен  | Бабенко Александр Иванович1968 г.р.Рвано-разможжен-ная рана губы, поперечная рана носа, в/века | Рабочий по комп-лексному обслуживанию и ремонту зданий и сооруже-ний50 лет | Стаж работы по проф – 2 года 8 мес.1,05 промиле (алкогольное опьянение) | Воздействие вращающе-гося пильного диска электро-инструмента | 1. Нарушение пострадавшим инструкции по охране труда (использование угловой шлифовальной машинки не по назначению)2. Алкогольное опьянение пострадавшего3.Нарушение заместителем директора по хоз. работе должностной интрукции | 1. Рабочий по комплексно-му обслужива-нию и ремонту зданий и сооруженийБабенко А.И.2. Замести-тель директо-ра по хоз. работе Юревич В.Н. | При выполнении работ по демонтажу деревянной отделки стен кабинета физики Бабенко А.И. принял самостоятельное решение выполнять демонтаж секциями, используя при этом угловую шлифовальную машинку с зубчатым пильным диском для распиловки обрешетки. Выполняя распил верхнего элемента обрешетки с лестницы-стремянки произошел обратный удар инструмента, который вылетел из рук Бабенко Н.И. и режущей его частью нанес рвано-разможженную рану лица. | Внепла-новый инст-руктаж со всеми работ-никами.Внеоче-редная провер-ка знаний Бабенко А.И. |
| **2** | **12.07.2018****Чет-верг****11.00.** | **Филиал «Мостовский кумпячок»** | **Частная** **ОАО «Агрокомби-нат «Скидель-ский»** | **Штельму-хов Андрей Александ-рович****1987 г.р.****Открытая ЧМТ. Ушиб головного мозга. Осколь-чатый перелом костей свода черепа с переходом на основание** | **Слесарь аварийно-восстано-витель-ных работ****31 год** | **Стаж работы по проф –** **1 год 9 мес.****трезв** | **Падение патерпев-шего** | **1.Нарушение пострадавшим инструкции по охране труда** **( проведение работ в резервуаре насосной станции без наряда-допуска)****2.Недостаточный контроль за соблюдением ЛНПА ( допуск работника к выполнению работ без наряда-допуска.** | **1.Штельму-хов А.А. – слесарь аварийно-восстанови-тельных работ****2.Денисевич Н.В. – ведущий инженер механик** | **В 8.00 часов бригада слесарей аварийно-восстановительных работ увидела, что на комплексе не работает КНС (не стекает жидкая фракция в резервуар). О выявленной неисправности бригада не сообщила непосредственному руководителю и принялась к устранению засора в канализационном трубопроводе. При спуске в резервуар работники не использовали имеющиеся СИЗ (предохранительные пояса, шланговый противогаз). Спустя 1 минуту после очередного спуска Галузы В.Н. и Штельмухова А.А. в резервуар из него поднялся Галуза В.Н., состояние которого было неадекватным, походка шатающаяся. Савко И.Н., находящийся на поверхности, заглянул в резервуар и увидел лежащего на бетонном полу Штельмухова. Со слов Штельмухова А.А. причиной падения послужило плохое самочувствие и потеря сознания.** | **1.Конт-роль за соблюдением работниками ЛНПА****2.Внео-черед-ная про-верка знаний у Штель-мухова А.А.****3.Внео-черед-ная провер-ка знаний у Денисе-вича Н.В.** |
| **3** | **10.10.2018****Сре-да****16.00** | **КСУП «Имени Адама Мицкевича»** | **Коммуналь-ная****Штраф – 10 б.в., 20 б.в., 20 б.в.** | **Полубок Виктор Казимиро-вич****1970 г.р.****Травматическое отчленение правой кисти.** | **Тракто-рист-маши-нист****48 лет** | **Стаж работы по проф –** **15 лет 4 мес.****трезв** | **Воздействие вращающее-егося режущего аппарата кормоубо-рочного комбайна** | **1.Эксплуатация технически неисправного кормоубороч-ного комбайна (неисправный звуковой сигнал вращения режущего аппарата, отсутствие предупреждающего знака на его ограждении)****2.Допуск работника к выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию комбайна с вращающимся механизмом при снятом ограждении.****3.Отсутствие ознакомления потерпевшего с руководством по эксплуатации кормоуборочного комбайна.****4.Некачествен-ная разработка инструкции по охране труда, (отсутствие в ней норм безопасности труда из руководства по эксплуатации).** | **1.Юшкевич С.Г. – инженер-механик.****2.Живушко В.А. – агроном****3.Ярош В.В. – заместитель директора по механизации** | **Во время уборки кукурузы Потапович Н.В. услышал стук в районе жатки кормоуборочного комбайна «JohnDeere». Для определения места стука агроном пригласил Полубка В.К. При работающем двигателе комбайна и установленных защитных ограждениях причина стука выявлена не была. Поэтому, заглушив двигатель комбайна, Полубок В.К. снял защитные ограждения. Затем Потапович Н.В. завел двигатель комбайна и Полубок В.К. предположительно увидел место стука и указал заглушить двигатель. Не дождавшись остановки вращения режущего аппарата, которое должно было сопровождаться звуковым сигналом, а он был неисправен, Полубок В.К., поднявшись на наклонную камеру, направил руку в зазор между ограждением режущего аппарата и подающим валком. Таким образом вращающийся режущий аппарат нанес травму трактористу-машинисту Полубоку В.К.** | **1.Перес-мотр инструк-ции по охране труда** **2.Внеп-лано-вый инструктаж с тракто-рис-тами-маши-ниста-ми****3.Озна-комле-ние тракто-ристов-маши-нистов с руко-водст-вом по эксплу-атации обслу-жива-емой техни-ки****4.Устранение неисп-равнос-ти комбай-на****5.Внео-черед-ная провер-ка знаний руково-дителей и специа-листов** |
| **4** | **08.10.2018****По-не-дель-ник****00.55** | **ОАО «Мостовдрев»****сушильно-ремонтный участок фанерного цеха**  | **Частная** | **Петровец Вадим Сергеевич****1995 г.р.****Ушиб, сдавлива-ние правого предплечья и кисти. Посттрав-матическая плечевая плексопа-тия справа, легкий парез правого бицепса, выражен-ный парез разгибате-ля большого пальца, разгибате-ля пальцев кисти** | **Оператор сушиль-ного оборудо-вания****23 года** | **Стаж работы по проф –** **18 дней.****трезв** | **Вращаю-щиеся вальцы производ-ственного оборудова-ния** | **1.Нарушение требований охраны труда другим работником****2. Допуск к самостоятель-ной работе по профессии оператора сушильного оборудования работника, не прошедшего профессио-нальной подготовки по профессии оператор сушильного оборудования****3.Нарушение инструкции по охране труда потерпевшим** | **1.Кишкун В.К. – оператор сушильного оборудова-ния****2.Кривулько А.И. – начальник цеха****3.Боровская А.В. – заместитель начальника управления по работе с персоналом****4.Петровец В.С. – оператор сушильного оборудова-ния** | **На подаче шпона в линию сушки шпона «GRENZEBACH» работали операторы сушильного оборудования Петровец В.С. и Кишкун В.К. Во время работы по подаче шпона произошло несколько «заломов» шпона. После, того, как «заломанные» куски шпона извлекались из подающих вальцов данными работниками, работа по подаче шпона продолжалась. При очередном заломе шпона для его устранения Кишкун В.К. на пульте управления остановила подачу шпона, опустила подъемный стол в нижнее положение. Несмотря на то, что на рабочем месте имелись «крючки» разной длины для устранения залома шпона, Петровец В.С. руками начал доставать куски шпона, застрявшие между вальцами. В это время, Кишкун В.К. для удобства решила немного приподнять подъемный стол, на котором находился Петровец В.С. Для этого она подошла к пульту управления и повернула, не тумблер подъема стола, а тумблер включения подачи шпона. В рабочей зоне вальцов находилась правая рука Петровца В.С., которая была зажата между ними.** | 1**.Зап-ретить допуск к работе работ-ников, не про-шед-ших про-фесси-ональ-ной подго-товки.****2.** **Вне-очеред-ная про-верка знаний руко-води-телей и спец.****3.Внеп-лано-вый инст-руктаж с опера-торами суши-льных уста-новок.** |
| **5** | **19.11.2018****По-не-дель-ник****14.25** | **ОАО «Мостовдрев»****Цех МДФ**  | **Частная** | **Богушевич Александр Иосифович****1993 г.р.****Ушиблен-ная рваная рана н/з левого предплечья с поврежде-нием поверхност-ного сгиба** | **Оператор на автомати-ческих и полуавто-матичес-ких линиях в деревооб-работке****25 лет** | **Стаж работы по проф –** **1 год, 3 мес.****трезв** | **Движущийся термонож линии по производст-ву ламиниро-ванных панелей** | **1.Нарушение инструкции по охране труда потерпевшим, выразившееся в выполнении не порученной работы по устранению неисправности, в ходе выполнения которой он вошел за защитное ограждение, закрыл за собой калитку с блокировоч-ным устройством и поместил руку под механизм обрезки пленки****2. Нарушение инструкции по охране труда другим работником, выразившееся во включении линии по производству ламинирован-ных панелей в работу при нахождении людей в зоне резки плёнки за защитным ограждением линии** | **1.Богушевич А.И. - оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке****2. Стасюкевич И. И. - оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке** | **Увидев порыв термоусадочной пленки линии по производству ламинированных панелей, Богушевич А.И. предложил Стасюкевичу И.И. свою помощь в устранении неисправности. О порыве термоусадочной пленки работники начальнику участка Киркицкому С.Н. не сообщили.** **Зная о том, что запрещается закрывать за собой калитку с блокировочным устройством, Богушевич А.И. с целью устранения неисправности вошёл вовнутрь линии через калитку №1 и закрыл ее за собой. Подойдя к станку продольного укладывания ламината в пленку, Богушевич А.И. приступил к устранению неисправности – заправке пленки в сварочно-отрезное устройство. В момент вытягивания термоусадочной плёнки произошло опускание сварочно-отрезного ножа, в результате чего Богушевич А.И. получил травму руки.****Со слов оператора на автоматических и полуавтоматических линиях Стасюкевича И.И., когда Богушевич А.И. находился внутри ограждения линии и устранял неисправность, он услышал команду Богушевича А.И. на включение линии. Зная, что включать линию при нахождении людей в зоне резки плёнки запрещено, Стасюкевич И.И. включил линию в работу.**  | **1.Внео-черед-ная провер-ка знаний по вопро-сам охраны труда у операто-ров на автома-тичес-ких и полуав-томати-ческих линиях в дерево-обработ-ке****2.** **Внеп-лано-вый инструк-таж с работ-никами цеха МДФ** |

**Жирный шрифт** – случаи с тяжелым исходом;

**Жирный шрифт (подчеркнутый) –** случай со смертельным исходом

Анализ производственного травматизма за 2018 год.

|  |  |
| --- | --- |
| По видам происшествий | Воздействие движущихся (вращающихся) предметов – 4, падение потерпевшего – 1.  |
| По возрасту потерпевших | 20 – 25 лет – 2, 30 – 40 лет -1, 40 – 50 лет – 2 |
| По полу потерпевших | Мужской – 5.  |
| По профессиям потерпевших | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений – 1, слесарь аварийно-восстановительных работ – 1, тракторист-машинист – 1, оператор сушильных установок – 1, оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке – 1   |
| По стажу работы по профессии | 0 – 5 лет – 2, 1 – 5 лет – 2, 15 – 20 лет – 1. |
| По видам выполняемых работ | Строительно-ремонтные работы – 1, слесарно-ремонтные работы – 2, обслуживание оборудования – 2.  |
| По дням недели | Пятница – 1, четверг – 1, среда – 1, понедельник – 2.  |
| По времени  | 11 – 12 часов – 1, 13 – 14 часов –1, 14 – 15 часов –1, 16 – 17 часов – 1, 00 – 1 часов.  |
| По отраслям производства | Образование – 1, мясное производство – 1, сельское хозяйство – 1, деревообработка – 2.  |
| По опасным производственным факторам | Движущийся, вращающийся предмет – 4, падение потерпевшего – 1  |
| Причины несчастного случая | Нарушение потерпевшим инструкции по ОТ – 2, отсутствие контроля должностного лица – 2, алкогольное опьянение – 1, некачественная разработка инструкции по охране труда – 1, допуск к эксплуатации технически неисправной техники – 1, допуск работника к выполнению работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования с вращающимся механизмом при снятом ограждении – 1, допуск работника к работе без квалификации – 1, нарушение требований охраны труда другим лицом – 2.  |
| По тяжести производственной травмы | Не относится к тяжелой – 1, приведшая к тяжелой производственной травме – 4.  |
| Наличие в крови этилового спирта | Да – 1, нет – 4  |
| Наличие вины нанимателя | Имеется – 4, не имеется – 1.  |
| Наличие вышестоящей организации | 1 – ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» |